Обновление прошивки с версии v1.005R на версию v1.008R.

Кратко об изменениях в прошивке v1.008R, для Blackvue WiFi DR500 GW-HD:
- устранены ошибки при запуске.
- возросло качество видеосъемки, с 7.5 Мбит/с.  до 9.9 Мбит/с.
- объем видеофайла, напротив уменьшился, что дает возможность снимать более длительное время, не меняя объем карты памяти..

Инструкция для обновления прошивки:
1. Отформатировать карту памяти.
2. Скопировать папку blackvue в корень карты памяти.
3. Вставить карту памяти в регистратор.
4. Включить регистратор, дождаться сообщения о окончании прошивки. 
5. Далее регистратор сам перезапустится и начнется запись в обычном режиме.

*обращаем Ваше внимание, что все последствия в работе регистратора после перепрошивки Вы берете на себя.